|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Руководство пользователя**  Универсальный внешний аккумулятор  модель KS-323  www.ks-is.com | **Спецификация:**  Ёмкость: 40000мАч  Выходное напряжение: DC5В±(0.2В)  Входное напряжение: 5.5В±(0.5В)  Описание: Тип элементов: литий-ион  Входной ток: TYPE-C 5В (3А)  Выходной ток: USB.1 12В (1.5А), 9В (2А), 5В (3А);  USB.2 12В (1.5А), 9В (2А), 5В (3А);  USB Type C 5В (3А);  LED дисплей: Да  Дополнительно: Поддержка стандарта QC 3.0  Комплект поставки: Батарея KS-323 1шт, соединительный USB кабель 2в1 microUSB+Apple Lighting 1шт, соединительный кабель USB TYPE-C 1шт;  Вес с упаковкой, г: 755  Вес без упаковки, г: 585  Размеры с упаковкой, см: 20.5 x 10.5 x 4.7  Размеры без упаковки, см: 17 x 7.7 x 2.1  **Правила безопасного использования:**  НЕ используйте устройство при температурах ниже -20° С и  выше 40° С (от -4 до 104 F).  НЕ оставляйте устройство в салоне припаркованной машине  в жаркий день.  НЕ оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами в  течение длительного времени.  НЕ оставляйте устройство без присмотра.  НЕ накрывайте устройство или само устройство во  время зарядки, во избежание перегрева.  НЕ используйте устройство, если есть очевидные физические повреждения.  НЕ используйте устройство, если появился дым  или подозрительный запах. Если это произошло во время  зарядки, немедленно, но осторожно отсоедините его, как  от сети, так и от устройства. | ***Благодарим Вас за выбор продукции нашей компании, пожалуйста, перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Это послужит залогом его долгой и безупречной работы.***  **Особенности:**   1. Модель поддерживает стандарт быстрой зарядки мобильных устройств Qualcomm Quick Charge (QC) 3.0 2. Дополнительную информацию о стандарте QC 3.0, моделях цифровых устройств с данным стандартом, Вы можете получить на сайте: https://www.qualcomm.com 3. Универсальная батарея KS-323 автоматически определяет параметры подключаемого на зарядку цифрового устройства и устанавливает оптимальные для него характеристики тока и напряжения 4. Модель оснащена двумя портами USB (для зарядки цифровых устройств) и поддерживает одновременную зарядку двух цифровых устройств | **Использование:**   * Для зарядки батареи подключите в ее разъем USB Type C кабель из комплекта поставки, другой конец кабеля с разъемом USB подключите в порт USB зарядного устройства, либо USB порт ПК/ноутбука (сетевого, авто или ПК, рекомендуется использовать зарядные устройства с током на выходе 2А) * Перед началом использования (для продления срока службы батареи) рекомендуется сделать 2-3 полных цикла ее зарядки/разрядки * Раз в три месяца рекомендуется проделать цикл полной разрядки/зарядки батареи * Подключите цифровое устройство оригинальным кабелем (из комплекта поставки Вашего цифрового устройства) в разъем USB батареи (возможно одновременная зарядка до двух устройств, второе устройство при этом подключается в порт USB 2 батареи) | **Примечание:**  1. Не допускать попадания воды на поверхность или внутрь изделия  2. Лицам с ограниченными возможностями (включая детей) запрещается использовать изделие без присмотра лица, ответственного за безопасность.  3. Изделие не предназначено для использования детьми. Хранить вне доступа детей. **НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ** детям играть с изделием.  4. При повреждении корпуса изделия, а также в случае неисправности его механических или электронных компонентов, использование изделия запрещается. В этом случае необходимо обратиться в наш сервисный центр.  6. Запрещается помещать изделие в воду.  7. Запрещается размещать изделие в местах, подверженных нагреву.  8. Запрещается ставить тяжелые предметы на изделие.  Если Вы не нашли ответ на свой вопрос, либо проблема осталась, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки:  [support@ks-is.ru](mailto:support@ks-is.ru)  либо Вы можете задать свой вопрос на форуме:  http://www.ks-is.com/forum/  либо получить консультацию по телефону:  +7 (495) 984-0680 (служба поддержки) | Товар подлежит обязательной сертификации  Изготовитель: Shenzhen ISTYLE Technology Co., Ltd (Шеньжень Айсайл Технолоджи ЛТД)  Юридический адрес изготовителя: East 4F, A Building, North Junyi Industrial Park, Hezhou Jiuwei Estate, Baoan District, Shenzhen, China (Ист 4Ф, А Билдинг, Норс Джунуай Индастриал Парк, Хезхоу Джиуей Эстейт, Баоан Дистрикт, Шеньжень, Китай)  Сертификат Соответствия № РОСС CN.AГ81.Д04325  Импортер: ООО "СЕЛЛЕРКОМ", РФ, 119049, г. Москва, ул. Мытная, д.28, стр. 3, пом. 2, ком. 5,  Связь с импортером: info@ks-is.ru  Материал изделия: пластик + металл  Дата выпуска:  Срок службы: 5 лет  Гарантия: 12 месяцев  Материал упаковки: пластик  **Гарантийный талон**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Гарантийный талон | | | | | ГАРАНТИЯ НА ОДИН ГОД | | | | | Модель |  | Серийный номер |  | | Дата приобретения |  | Дата обслуживания |  | | Имя заказчика |  | Телефон |  | | Адрес |  |  |  | | Продавец |  |  |  | | Описание отклонений в работе изделия | | | | |  | | | | |