**Универсальный адаптер питания от сети KS-is KS-382 12Вт**

***Благодарим Вас за выбор продукции нашей компании, пожалуйста, перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Это послужит залогом его долгой и безупречной работы.***

Данный универсальный адаптер питания подойдет для различной техники и мелких бытовых приборов: сетевых роутеров, коммутационного оборудования, LED лент и многих других, с входным напряжением от 3В до 12В и максимальной потребляемой мощностью 12Вт (1А).

Спецификация:

• Вход: AC 100-240В, 0.2А, 50/60Гц

• Выход: DC 3В/4.5В/5В/6В/7.5В/9В/12В 1А

максимально 12Вт

Инструкция по использованию:

1. Установите напряжение:

Определите напряжение, требуемое Вашему электроприбору. Используя ключ из комплекта поставки, установите переключатель на корпусе блока питания на нужное значение напряжения. Если напряжение неизвестно, начните с наименьшего (3В). Если прибор не работает при этом напряжении, переключите на следующее, пока прибор не заработает.

1. Ток:

Определите ток, потребляемый Вашим электроприбором, и убедитесь, что для его

питания можно использовать блок питания с током 1А.

1. Тип разъема:

Выберите тип входного разъема, подходящий для Вашего электроприбора из комплекта переходников, поставляемого с адаптером питания. Разъем должен входить в гнездо с легким усилием. Не пытайтесь вставить разъем, если он входит с большим нажимом, так как это может привести к повреждению разъема электроприбора.

Если Вы не нашли ответ на свой вопрос, либо проблема осталась, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки:

support@ks-is.ru

либо получить консультацию по телефону:

+7 (495) 984-0680 (служба поддержки)